区安委会办公室关于挂牌督办重大安全隐患的通知

区住建局、武湖街、盘龙城经济开发区：

为贯彻落实《区安委办关于认真做好2023年度分级挂牌督办重大隐患工作的通知》，进一步深化全区安全生产隐患排查治理工作，全力防范各类生产安全事故发生，结合全区今冬明春安全生产隐患大排查大整治专项行动，经报区领导同意，区安委会办公室决定对联投汉口郡五期项目安全隐患、白云还建小区一期二标安全隐患等进行挂牌督办。

一、联投汉口郡五期项目安全隐患

（一）隐患概况

联投汉口郡五期项目安全隐患，位于黄陂区武湖街汉口北大道特9号。该项目2#楼悬挑式钢平台搭设与方案不相符，预埋反压端螺丝松动固定不牢；2#楼11层梯间、电梯井未采取防护措；生活区未配备灭火器。

（二）整改意见及建议

结合实际情况，建议采取以下整改措施:

1.2#楼悬挑式钢平台重新编制悬挑式钢平台搭设方案并按照方案实施；

2.要求2#楼11层梯间、电梯井设置防护栏杆和水平硬质防护；

3.生活区设置灭火器。

二、白云还建小区一期二标安全隐患

（一）隐患概况

白云还建小区一期二标安全隐患，位于黄陂区盘龙经济开发区刘古塘村。该项目2#商铺落地式脚手架无连墙件；安全网、防护兜网未设置；主体施工未设置安全通道防护棚。

（二）整改意见及建议

结合实际情况，建议采取以下整改措施:

1.2#商铺落地式脚手架无连墙件必须按照“三步距、二跨距”或外脚手架“抱柱”等方式与施工主体结构相连进行设置；

2.立面满铺安全网，且楼层中间连续设置安全兜网；

3.钢管扣件搭设防护棚及在防护棚立面设置安全标语或警示标志牌

三、整改责任及要求

请你单位根据属地管理和行业管理的原则，按照隐患整改五落实的要求，迅速采取措施于2023年4月30日前整改并消除隐患。整改期间采取临时性警示及安全防护措施，避免发生生产安全事故。

请严格按照本督办通知要求抓好落实，定期向区安委会办公室报告整改进展情况。隐患整改完成后，及时向区安委会办公室申请验收销号。

黄陂区安全生产委员会办公室

2023年3月15日